




1. Hasta kaydedilip doktora atandigi zaman, doktor’a bildirim gider.  
   [VIDEO : send-notification-to-doctor-when-patient-is-assigned](send-notification-to-doctor-when-patient-is-assigned.mp4)
2. Input textler için düzenleme yapıldı. İnput eklenmek istenirse tasarım hazır. Özelleştirilen “**FormCustomInput**” Stateless Objesini kullanmak yeterli.
3. Doctor Profile, update Profile kısımları hazırlandı.  
   [VIDEO : Update-Doctor-Profile](update-doctor-profile.mp4)
4. Profil Tasarimi :   
   
5. Admin-Doctor-Patient profile update bitirildi.  
   [Video :Update-Profile-Admin-Doctor-Patient](update-profile-Admin-Doctor-Patient.mp4)
6. Patient Doctor bilgisini goruyor.  
   [Video : patient-sees-doctor-profile](patient-sees-doctor-profile.mp4)
7. QR Code okuma ozelligi eklendi :   
   [VIDEO : QR-Code-Phone](QR-Code-Phone.mp4)
8. QR Code Design :   
     
     
   

SORULAR :

* OTP (One-Time Password / one-time authentication)
  + 
  + two-factor authentication
* EKSIKLIKLER :
* Gelen Notification’a yönelik sayfa yönlendirmesi
* Hosting
* OTP
* 70-900 k,

\*\*\*\*

Sensorun omru olucak. Mesela 1hafta sonra sensorden bılgı alınmayacak

* Threshold degerini asarsa hasta yakinina mesaj gondericek.
* Hasta telefonundak’ msg hakkini kullnarak mesaj atma,
* Doktor sensor timer’i guncelledigi zaman notification ile hasta’da da guncellenecek
* QR’i sadece Hasta okutucak
* Detail Linechat’a tiklayinca otomatik yan donsun. Geri gelince eski haline dondsun
* Weekly’de hata var
* Olcum yapan sensorler unieq olucak.
* 144 yerine 72 olucak
* Ilk sensor olustugunda, Default deger atinacak. 1 dk olucak
* Sensor eger telefona ulasamazsa, verileri tutucak, array seklinde sonradan gondericek
* Blueth (5.0 )ile iletisim

1. Hasta telefon ile sensoru okutucak,
2. Sensorden gelen verileri telefonla alip, sisteme kaydedicez
3. Sensor ilk sure 1dk olucak.
4. Doktor Sensor Timer’i guncelledigi zaman, o sure zarfi boyunca sensor uykuda olucak, Olcum zamanina gore sensor uyanacak.
5. Eger sensorden veriler telefona iletilemez ise, sensor array seklinde tutacak ve toplu halde veriyi gondericek. 